**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закуп угля Т**

**для нужд АО «БСК» во 2 квартале 2021 года.**

1. **Краткое описание закупаемых товаров**
	1. Наименование и объем товара – уголь марки Т в количестве 60000 тн с опционом Покупателя +/-20%.
	2. Сроки поставки товара – апрель-июнь 2021г. по заявкам Покупателя.
	3. Возможность поставки аналогичных товаров – не допускается.
	4. Базис поставки – станция назначения.
2. **Общие требования к товару**
	1. Товар должен удовлетворять требованиям ГОСТ, технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории РФ.
	2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами (технический паспорт, сертификат соответствия, наличие санитарно-эпидемиологического заключения) на каждую партию. Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.
	3. Страна происхождения Товара - Россия.
	4. Требования к качеству Товара

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Показатели качества** |
| Уголь марки Т | Массовая доля общей влаги, 5-10%Массовая доля серы не более 0,6%Теплота сгорания в бомбе не менее 7500 ккал/кгТеплота сгорания, низшая, в пересчете на рабочее состояние топлива не менее 6500 ккал/кгЗольность не более 7%Выход летучих веществ (на рабочее состояние) не более 12%Фракция целевая 50-70 мм, при отсутствии целевой фракции допускается отклонение: 50-100мм не менее 70%, 50-300 не более 30% |

***Отклонение по показателям качества не допускается.***

1. **Требования к поставке Товара**
	1. Поставка осуществляется на основании заключенного договора. Отгрузка осуществляется на основании ежемесячных заявок Покупателя.
	2. Отгрузка производится по реквизитам:

Станция назначения: Косяковка КБШ ж.д. код 652602

Грузополучатель: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (3942)

ОКПО 00203312

Подъездные пути АО «Башкирская содовая компания»

Почтовый адрес грузополучателя:453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,

ул. Техническая, -32, тел. 3473292774

* 1. Отгрузка угля в течение периода поставки производится железнодорожным транспортом, равномерно в течение месяца, если иное не определено в ежемесячной заявке.
	2. Поставщик отгружает уголь в исправные полувагоны с нижними разгрузочными люками, без остатков ранее перевозимых грузов. Минимальная загрузка – 66 тн., максимальная грузоподъемность - согласно объему кузова и грузоподъемностью вагона.

Особенности полувагонов:

Усиленные верхние обвязки боковых и торцевых стен: снижение повреждаемости боковых и торцевых стен при загрузке ленточными транспортерами, экскаваторами или грейферами крупнокусковых сыпучих грузов; снижение повреждаемости боковых и торцевых стен при разгрузке с использованием грейферов.

* 1. Условия и порядок поставки определяются договором поставки.
	2. В холодный период года проводятся меры профилактики, направленные на предотвращение смерзаемости топлива в соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом смерзающихся грузов, утвержденными приказом МПС РФ № 20Ц от 05 апреля 1999г.
1. **Требования к приемке Товара**
	1. Приемка угля по количеству и качеству осуществляется на складе грузополучателя, согласно инструкциям П-6, П-7.
2. **Требования к документации**
	1. Поставщик должен предоставить нормативный документ на товар, сертификат качества, содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых нормативным документом, технический паспорт, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение на каждую партию товара.
	2. Поставщик должен предоставить железнодорожную накладную, товарную накладную по форме ТОРГ-12, счет-фактуру.
3. **Требования к участникам закупки**
	1. Участник должен быть зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не должен находиться в процессе ликвидации, не должен быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
	2. На имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
	3. Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств.
	4. Сведения об участнике должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.
	5. К участию допускаются производители и официальные представители производителя.
	6. Участник обязан предоставить информацию о предприятиях-изготовителях поставляемой продукции.
4. **Требования к квалификации участника конкурентных переговоров**
	1. Наличие квалифицированного персонала.
	2. Наличие производственных мощностей, технологий и т.п.